**ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модули | Возможные неисправности, виды работ | Время выполнения задания | Инструменты и оборудование | Площадь для выполнения задания на одно рабочее место |
| Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение | - низкое изоляционное соединение;  - неправильная полярность;  - визуальная неисправность | 2 часа | Трактор МТЗ  оборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по поиску неисправностей | 36 кв.м. |
| Техническое обслуживание ГРМ | - проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме; | 2 часа | Трактор МТЗ  оборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по регулировке и проверке | 36 кв.м. |
| Техническое обслуживание системы питания двигателя трактора | - неисправность в цепи питания;  - проверка и регулировка форсунки на давление начала впрыска топлива; | 2 часа | Трактор МТЗ  оборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по регулировке и проверке | 36 кв.м |
| Комплектование машинно-тракторного агрегата | Сборка и настройка сельскохозяйственной машины.  Комплектование МТА до полной готовности к работе | 2 часа | Сельскохозяйственная машина, трактор МТЗ инструменты для комплектования | 60 кв.м. |
| Фигурное вождение на тракторе | Упражнения:  - «змейка»  - «бокс»  - «восьмерка»  - «габаритный дворик» | 0,5 ч | Трактор категории «В» | 3500 кв.м |