**ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модули  | Возможные неисправности, виды работ  | Время выполнения задания  | Инструменты и оборудование  | Площадь для выполнения задания на одно рабочее место |
| Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение  | - низкое изоляционное соединение;- неправильная полярность;- визуальная неисправность  | 2 часа  | Трактор МТЗоборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по поиску неисправностей  | 36 кв.м. |
| Техническое обслуживание ГРМ | - проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме; | 2 часа | Трактор МТЗоборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по регулировке и проверке | 36 кв.м. |
| Техническое обслуживание системы питания двигателя трактора  | - неисправность в цепи питания;- проверка и регулировка форсунки на давление начала впрыска топлива;  | 2 часа | Трактор МТЗоборудование, инструмент и оснастка для выполнения работ по регулировке и проверке | 36 кв.м |
| Комплектование машинно-тракторного агрегата  | Сборка и настройка сельскохозяйственной машины.Комплектование МТА до полной готовности к работе  | 2 часа | Сельскохозяйственная машина, трактор МТЗ инструменты для комплектования | 60 кв.м. |
| Фигурное вождение на тракторе | Упражнения:- «змейка»- «бокс»- «восьмерка»- «габаритный дворик» | 0,5 ч | Трактор категории «В» | 3500 кв.м |